Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (загл. Изм. – ДВ, бл. 3 от 2006 г.)
	                                                                           ДО
                                                                           МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА
                                                                           СРЕДА И ВОДИТЕ
                                                                           
ИСКАНЕ
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
от Петко Петков управител на „ЗЕТА“ ООД, ЕИК 106591454,
гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Цар Асен“ № 80, 0888 927 409
(име, адрес и телефон за контакт)
гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Цар Асен“ № 80
(седалище)
Пълен пощенски адрес: гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Цар Асен“ № 80

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0888 927 409

е-mail: zeta2005@abv.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Петко Петков
Лице за контакти: Петко Петков
 
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,
Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: 
„Хидромелиоративни дейности  по напояване на земеделски култури чрез дъждуване с пивотна система с използване на водите от напоителен канал Р-14, захранван от язовир Еница, стопанисван от „Напоителни системи“ ЕАД, клон Мизия“ във връзка с подадено заявление за подпомагане по Интервенция по II.Г.1 - Инвестиции в земеделските стопанства от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г.

Инвестиционното  предложение е ново.

ИП касае хидромелиоративни дейности  по напояване на зърнено-житни култури (царевица за зърно и др. зърнено-житни култури при сеитбооборот) в земеделските земи, ползвани и обработвани от възложителя-фирма „Зета“ ООД в землището на Бяла Слатина с използване на подходяща водоспестяваща поливна технология, техника и режими на напояване, организация и управление на поливния процес, съобразени със съвременните подходи и принципи на управление и опазване на водите и останалите компоненти на околната среда, съгласно националните и европейски изисквания в тази област.

За водоизточник ще се използват водите от съществуваща мрежа, стопанисвана от „Напоителни системи“ ЕАД, Клон Мизия. 

Водовземането ще се извършва от напоителен канал Р-14, захранван от язовир Еница. Разположен е на територията на община Кнежа, Плевенска област. Намира се на 3,10 km западно от село Еница.
Избраният начин на напояване е чрез дъждуване. Дъждуването е най-близко до естественото в природата подаване на водата. 
Предимствата му са: възможност за регулиране на поливната норма; равномерно напояване на цялата площ – оптимално разпределение на водата в почвата – хоризонтално и вертикално; регулиране и повишаване на въздушната влажност; подобряване на газообмена в почвата; отмиване на прахови частици от листната маса, съответно подобряване интензивността на фотосинтезата и дишането на растенията.

Видът на поливната система е Пивот. Тази система е подходяща за напояване на големи площи, при висока производителност и нисък разход на енергия и труд. Пивотите се проектират и изграждат за определен блок. Работят с големи дебити при ниско налягане и гарантират равномерното разпределение на водата. Веднъж изградени, те се поддържат и обслужват много лесно. 

Описание на поливната система – характеристики и производителност

Дължините на пивотите са определени на база картографски данни и заснемане с GPS, но преди началото на изграждането се предвижда геодезическо заснемане. При това заснемане е възможно да се получат отклонения от посочените дължини. Отклоненията не се очаква да бъдат повече от 2 ÷ 6 m в дължина, а това няма да даде отражение нито на хидравличните изчисления, нито върху общата цена на системите. Всички производители на пивоти използват разпръсквачи от едни и същи доставчици – Senninger, Nelson и Komet. Поливната система е с комплект разпръсквачи, с индивидуални регулатори на налягане, поставени на гъвкав маркуч. Разпръсквачите са с различни дюзи, подредени в строго определена последователност, съгласно производителя на пивота, за което те използват скъп специализиран софтуер за определяне и разпределение различните дюзи по дължината на пивота. Теоретичната равномерност на напояването трябва да е DU ≥ 85 %. За целите на настоящата разработка изчисленията за равномерност на напояването (DU) са направени с математически изчисления по системата на Bittinger and Longenbaugh, както и формулата на Hart and Heermann за равномерно разпределение (distribution uniformity), базирано на коефициента на Christiansen (Christiansen’s uniformity coefficient). За разработката са използвани каталожни данни на разпръсквачи I-wob / xi-wob на Senninger, но останалите производители имат много близки по характеристики разпръсквачи, както и огромно разнообразие от дюзи, така че да се постигнат параметрите на проектното решение.

Елементи на поливната система: 

1.Пивот централен (кръгов) съставен от:  Централна част с входна галванизирана тръба 4 средни спана и 1 краен спан, 1 надвиснала част, комплект разпръсквачи, краен разпръсквач, 

1.1Дизелов електрогенератор. 

1.2Дизелов помпен агрегат – 1 (Един) брой – наличен в стопанството.

1.3Филтърна система – Екранен У-филтър, Водомер, ВиК арматура и др. – 1 (Един) комплект

1.4Водовземането и захранването на поливната система ще е от мрежата на Напоителни системи ЕАД, клон „Мизия“. Водовземане от напоителен канал Р-14.

Измервателни уреди. Предвижда се поставянето на Водомер за отчитане на използваните водни количества. Водомер може да се постави веднага след помпата или в случай на нужда, на място, посочено от „Напоителни системи“ ЕАД.

Характеристики на поливната система. 

Организация на работа.

Всички елементи на поливната система са машини. Спецификата на обекта не предвижда строително монтажни дейности, изкопни и насипни работи. До имотите има съществуващи междуселищни и стопански пътища. Водата ще се доставя от „Напоителни системи“ ЕАД, Клон Мизия по съществуващи съоръжения – напоителни канали и водопроводи.

Изборът на големината на пивота е съобразен се с някои условия – налична инфраструктура на „Напоителни системи“ ЕАД, Клон Мизия от една страна, а от друга с техническите характеристики на наличния в стопанството помпен агрегат, както и с географското ограничение заради преминаващи електропроводи (ВЕЛ) високо напрежение.

Производителност на поливната система:

Пивот централен - Кръгов – Със следните проектни характеристики: дължина на системата 302,03 m, с покритие 327,02 m, обща площ на покритие – 336 дка за една пълна позиция (една кръгова позиция 360°). 

Кръгов централен пивот - 302 m - 10 mm/24 h - 360°

СЪСТАВ

 

 

1

Централен Пивот, 6 5/8" диаметър с изходно коляно  

0.33

m

 

3

Спан

59.4

метра

дължина, 5 9/16” (141,3 mm) диаметър 

237,6

m

 

 3/4 H.P. Мотор с редуктор и гуми с галванизирани джанти

14.9*24

 

 

1

Спан

53.5

метра

дължина, 5 9/16” (141,3 mm) диаметър 

53,5

m

 

 3/4 H.P. Мотор с редуктор и гуми с галванизирани джанти

14.9*24

 

1

Крайна част

10.6

метра

10.6

m

 

Обща дължина на системата

302,03

m

 

Обхват (радиус) на крайния разпръсквач

25

m

 

Радиус на общо напояваната ивица

327,03

m

 

Сектор на напояване

360°

360

Градуса

 

ОБЩО НАПОЯВАНА ПЛОЩ

33.6

Хектара

БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 

Планиран Хидромодул* (24 часа) 

1.16

  L/S/Ha

 

Дневна поливна норма

10.00

  L/m2

 

Теоретичен дебит

139995

  L/час

 

Време за напояване на ден

24

часа

 

Скорост на придвижване

2,7

  m/минута

 

Минимално време за изпълнение на оборот

11.30

часа

 

Минимална Обща поливна норма за един оборот

4.71

  L/m2

 

Очаквана равномерност на напояването

85

  %

 

Минимална Нетна поливна норма за един оборот

4,00

  L/m2

 

Еквивалентен хидромодул, приет за изчисленията

24

часа
1.16

  L/S/Ha

 

РЕАЛЕН ДЕБИТ

140

  m3/h

ЗАГУБИ НА НАЛЯГАНЕ

 

 

 

Необходимо налягане на последния разпръсквач 

15.8

  М.В.С.  

 

Загуба на налягане в регулатора на налягане

3

  М.В.С.  

 

Загуба на налягане в системата

9.2

  М.В.С.  

 

Височина на разпръсквачите

2.5

m

 

Загуба на налягане в Клапаните

1

  М.В.С.  

 

Загуба на налягане при фитингите

4

  М.В.С.  

 

Максимална неравност на полето

4

m

 

НЕОБХОДИМО НАЛЯГАНЕ НА ВХОДА НА СИСТЕМАТА

39.5

  М.В.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.87

  BAR

АГРОТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ – ОБОБЩЕНИЕ

ОБЩО НАПОЯВАНА ПЛОЩ

 

33.6

 Ха

РЕАЛЕН ДЕБИТ

140

  m3/h

НАЛЯГАНЕ НА ВХОДА НА СИСТЕМАТА

39.5

М.В.С.

МИНИМАЛНА СКОРОСТ НА ПРИДВИЖВАНЕ

2.7

  M/min.

МИНИМАЛНО ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБОРОТ

11.30

часа

МИНИМАЛНА ПОЛИВНА НОРМА НА ОБОРОТ

4.71

  L/M2

Размер на гумите

14.9*24

Електрическа мощност необходима до центъра на пивота

3.75

HP

2.76

KW

 + бустерна помпа

 

 

 

 

 

5,75

HP

4.23

KW

Дизелов Електрогенератор 11 KVA, монтиран на центъра на пивота. За  електрическо захранване за движението на пивота - Консумирана мощност от пивота – 2,76 – 4,23 kW
 Дизелово моторен помпен агрегат. 

Дизеловият помпен агрегат е наличен в стопанството и не е предмет на инвестицията. Агрегатът е оборудван с помпа марка Caprari. Параметрите на помпата към дизеловия агрегат позволява постигане на подходящи параметри при различни обороти на двигателя.

Филтърна система – Екранен У-филтър

Напоителен канал Р-14, минава покрай блока, вътре в блока има стар подземен водопровод, стопанисвани от Напоителни системи ЕАД, клон „Мизия“. Водопроводът е съществуващ – Ø 200, функционален и не е предмет на настоящата разработка, и не е част от инвестицията. Хидравлични изчисления се налагат само за целите на разработката - определянето на производителността на поливната система и избора на помпа.

Водопроводът е от полиетиленови тръби PN 10, Ø 200 с дължина от мястото на водовземане до хидрант при центъра на пивота -  735 m.
Хидравлични изчисления на тръбопровод - Максимални загуби на налягане (J) във водопровод от тръби от полиетилен висока плътност (HDPE), РЕ 100, PN10, SDR17. 

Минималното налягане на входа на системата – Hmin = 39,5 m 

Дебит – Q = 140m3/h или 38,9 ℓ/s, 

Линейни загуби на налягане, в следствие на триене са следните:

за тръба Ø 200, с дължина 735 m,  J = 0.0119 m/m или H = 8,75 m

Денивелация D1 = - 4 m

Общите загуби на налягане възлизат на ΣJ = 4,75 m при скорост v = 1, 61 m/s.

Следователно налягането при помпата следва да е H ≥ 44,25 m (± 2 m от загуби при фитинги). Вземайки предвид ограниченията на филтърната система и допустимата загуба на налягане при замърсяване – до 0,5 bar, възможно е да се налага работа при по-високо налягане на помпата. Дизеловият Помпен агрегат ще работи и постига търсените минимални характеристики при 1450 – 1600 об./мин.

При оптимално използване на ресурсите и поливане в хладните часове от денонощието (надвечер, през нощта и сутрин), което позволява извършването и на други дейности, както и дава необходимия запас от време за техническо обслужване на поливната система.

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
В заключение за обезпечаване на посочените площи с поливна техника в оптималните агротехнически срокове и с оптималната поливна норма са необходими:
№
Описание
К-во НОВИ
К-во Налични
1.

Централен кръгов Пивот с дължина 302 м,

Със следното описание: дължина на системата 302 m, с покритие 327 m, обща площ на покритие – 335,9 дка при изпълнение на една позиция 360°

1 бр.

2.

Дизелов Електрогенератор 11 KVA

1 бр.

3.

Дизелов помпен агрегат

Двигател с мощност 100 К.С. (74 kW) 

Помпа Qраб. = 140 m3/h . Hраб. ≥
55
m

Смукател и смукателен маркуч Ф 200

1 бр.

4.

Филтърна система – Екранен У-филтър

1 бр.
5.

ВиК арматура – възвратен клапан, гумен компенсатор на фланци и др.

1 бр.
6.

Уреди за измерване на потреблението на вода в рамките на планираните инвестиции - Волтманов водомер DN 200

1 бр.

Инвестиционното предложение е за селскостопанска дейност свързана с ползване на повърхностни води от канал за напояване/ (в) мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване), съгласно приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)
Прилагам:
1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
2. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата: платежно нареждане от електронно банкиране от 20.04.2026 г. за платена такса в размер на 255,65 евро по посочената в т.2 от писмо с рег. №НСЗП-113-9/14.04.2026 г., банкова сметка в БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.
3. Оценка по чл. 99а от ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 от ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
4. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 от ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
X Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 
Х Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. 
 Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.
 
Дата:20.04.2026 г.                                            Уведомител: ………… ………...….
                                                                                                               (подпис)
 


