Приложение № 9.1

Наименование на участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Седалище и адрес на управление: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представляван от: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В качеството му/й на: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЕИК/Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

BIC, IBAN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Точен адрес за кореспонденция: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефонен номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Факс номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДО**

**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА**

**СРЕДА И ВОДИТЕ**

**гр. София 1000**

 **бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет на поръчката:** | „Доставка на униформено теренно зимно и лятно облекло и обувки за персонала на национални паркове „Пирин”, „Рила”, „Централен Балкан” и осем регионални инспекции по околна среда и води по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на 172 бр. зимни и 172 бр. летни специални работни костюми; Обособена позиция № 2 – Доставка на 172 чф. зимни и 172 чф. летни планински обувки; Обособена позиция № 3 – Доставка на топли долни дрехи; Обособена позиция № 4 – Доставка на 344 бр. ризи с къс ръкав; Обособена позиция № 5 – Доставка на 344 бр. тениски с къс ръкав; Обособена позиция № 6 – Доставка на 172 бр. поларни пуловери; Обособена позиция № 7 – Доставка на 172 чф. ръкавици; Обособена позиция № 8 – Доставка на 172 бр. шапки**“**  **по обособена позиция №** **1** |

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,**

След като се запознахме с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет, поемаме ангажимент да изпълним доставката **по обособена позиция №** **1** в съответствие с техническите спецификации и изисквания, като представяме на Вашето внимание настоящото предложение за изпълнение на поръчката, както следва:

**1.** Съгласно техническите изисквания и спецификации на възложителя предлаганите от нас артикули имат следните характеристики:

**1.1. Зимно яке с откачваща се подплата**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметър | Показатели съгласно техническа спецификация на възложителя | Показатели на предложения от изпълнителя артикул |
| **Външен слой** |  |  |
| Състав на плата  | 100% полиестер, технически стреч с мембрана |  |
| Специфична площна маса | 190 гр./м2 ±3% |  |
| Сплитка | Кепър |  |
| Водонепромокраемост | Минимум 11000 mm/24 hours |  |
| Парапропускливост | 8,8 m2.Pa/W |  |
| Преден цип | Делим, покрит с канон |  |
| Шев | Всички шевове да са обработени от вътрешната част по метода на заваряването – предотвратяващи проникването на вода от местата на който иглата е продупчила плата |  |
| Качулка | С регулиращ се обем, трайно монтирана на якето – прибираща се в яката, с козирка и достатъчно голяма да поеме предпазна каска |  |
| Джобове | 4 бр. външни защитени от проникване на вода посредством капаци и 1 бр. външен водоустойчив/ламиниран джоб от ляво на гърдите, и минимум 2 бр. вътрешни джобове |  |
| Цвят | Черен 19-4305 TPХ |  |
| Кройка | Отпред да е освободено под пояса за осигуряване на свобода при ходене и движениеОтзад да бъде с удължение в областта на кръстаВъншни джобове с цип и покрити с капаци и 1 външен водоустойчив/ламиниран джоб от ляво на гърдите На левия ръкав да се постави по подходящ начин (съобразно техническите изисквания на материята) пълноцветна емблема на съответния паркНа гърба се поставя надпис – бродерия „ПАРКОВА ОХРАНА“. Отпред в ляво на гърдите в правоъгълен ринг се поставя надпис „Дирекция Национален парк ….. (името на съответния парк)” или РИОСВ (името на съответната РИОСВ) |  |
| **Вътрешен слой** | Термоизолиращ, дишащ, тип полар, олекотен, подходящ за зимни условия |  |
| Състав на плата | 100% полиестер |  |
| Специфична площна маса | 280 гр./м2 ±3% |  |
| Цвят | Черен 19-3921 TСX |  |
| Кройка | Трябва да е конструирн така, че да може да се носи без якето (външния слой), като изглежда представителноПрикачващ се с цип към външния слойОтпред вляво на гърдите се поставя по подходящ начин пълноцветна емблема на съответния парк или надпис РИОСВВ областа на лактите да има подсилващи платки от устойчива на износване материя |  |
| Подсилващи платки |  |  |
| Състав на плата | 85% памук/ 15 % полиестер ±3% |  |
| Специфична площна маса | 220 гр./м2 ±3% |  |
| Сплитка | 2/2 кепър / рипстоппо основа - 30 памук+2 полиестерпо вътък - 11 П + 1 ПЕ + 1 П +1 ПЕМаксимална сила на скъсване по основа - 1300 Nпо вътък - 730 N |  |
| Цвят на платките | пантонен номер 19-4013 TСX |  |

 **1.2. Зимен панталон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметър | Показатели съгласно техническа спецификация на възложителя | Показатели на предложения от изпълнителя артикул |
| Състав на плата  | 100% полиестер, технически стреч с мембрана |  |
| Специфична площна маса | 190 гр./м2 ±3% |  |
| Сплитка | Кепър |  |
| Водонепромокраемост | Минимум 11000 mm/24 hours |  |
| Парапропускливост | 8,8 m2.Pa/W |  |
| Кройка | Панталонът да е с тиранти и колан с достатъчно широки гайки за носене на колан за помощни средства и служебно оръжиеДжобове – минимум 3 водоустойчиви джоба (2 броя водоустойчив/ламиниран и 1 брой отзад защитен от проникване на вода посредством капак) |  |
| Цвят | Черен 19-4305 TPX |  |

 **1.3. Лятно яке**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметър | Показатели съгласно техническа спецификация на възложителя | Показатели на предложения от изпълнителя артикул |
| **Трипластова Материя** |  |  |
| Състав на тъканта  | 100% полиестер |  |
| Специфична площна маса | 330 гр./м2 ±5% |  |
| Сплитка | Лито |  |
| Водонепромокраемост | Минимум 10000 mm/24 hours |  |
| Параметри за дишаща материя | Минимум 4500 g/m2/24 hours |  |
| Кройка | Отпред да е освободено под пояса за осигуряване на свобода при ходене и движение Отзад да бъде с удължение в областта на кръстаЦип делим, водоустойчив/ламиниран Минимум 3 джоба с водоустойчиви/ламинирани циповеНа левия ръкав да се постави по подходящ начин (според техническите изисквания на материята - за предпочитане бродерия) пълноцветна емблема на съответния парк или името на съответната РИОСВНа гърба се поставя голям надпис „ПАРКОВА ОХРАНА“, като цвета отговаря на основния цвят на якето и се откроява на фона муОтпред в ляво на гърдите в правоъгълен ринг се поставя надпис „Дирекция Национален парк …….....(съответното име на парка)“ или надпис РИОСВ (името на съответната РИОСВ) |  |
| Цвят | комбинация на черно 19-4305 TPХ и синьо 18-4039 ТРХ |  |

 **1.4. Летен панталон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметър | Показатели съгласно техническа спецификация на възложителя | Показатели на предложения от изпълнителя артикул |
| **Плат** |  |  |
| Състав на плата | 67% памук, 33% полиестер ±3% |  |
| Специфична площна маса | 190 гр./м2 ±3% |  |
| Сплитка | Рип стоп |  |
| Кройка | **Лек летен панталон с висока механична якост, с** кройка, позволяваща максимална свобода на движението **за ходене в пресечени терени, подсилен в зоните на колената****Джобове – 5 бр. джобове с цип****Гайки за колан** за носене на колан за помощни средства и служебно оръжие |  |
| Цвят | син 19-4013 ТСX |  |

**2.** Задължаваме се да осигурим гаранционно обслужване на зимните специални работни костюми за срок от ….. години, и за летните специални работни костюми за срок от ….. години.

**2.1.** В рамките на гаранционния срок ще отстраняваме за своя сметка повредите и проявили се скрити дефекти на артикулите от работните костюми в срокове както следва:

- в рамките на 3 дни след приемане на рекламацията, когато проблемът е отстраним;

- в рамките на 5 дни от приемане на рекламацията дефектния артикул ще бъде подменен с нов, когато проблема е неотстраним.

 **3.** Доставката на специалните работни костюми в пълен диапазон размери и в количествата съгласно Техническите спецификации и изисквания, ще бъде извършена до всички обекти на Възложителя за срок от ……. дни, считано от датата на подписване на договора.

**4.** Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 60 дни от крайния срок за подаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Подпис и печат

|  |  |
| --- | --- |
| Дата  | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Длъжност [качество на представляващия участника] | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование на участника | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |